МЕСТНЫЙ НОРМАТИВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

«Размещение и проектирование аптечных учреждений на территории населенных пунктов Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области»

**1. Основная часть норматива**

**1.1. Общие положения**

1.1.1. Аптечное учреждение - организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства. К аптечным учреждениям относятся;

* Аптеки,
* Аптеки учреждений здравоохранения,
* Аптечные пункты,
* Аптечные магазины,
* Аптечные киоски.

1.1.2. Аптечные учреждения в своей работе должны руководствоваться определенными требованиями, установленными государственными стандартами, санитарными, противопожарными правилами и другими нормативными документами (далее - стандарты), правилами охраны труда и техники безопасности.

Площадь и состав помещений аптечного учреждения, оборудование и ин­вентарь должны обеспечивать в соответствии с требованиями стандартов со­хранение качества и безопасности лекарственных препаратов при их хране­нии и реализации, надлежащие условия розничной торговли лекарственными препаратами и другими товарами, разрешенными к отпуску из аптечных учреждений.

1.1.3 Аптечное учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензии на фармацевтическую деятельность, выданной в установленном порядке.

1.1.4 По характеру деятельности аптечные учреждения подразделяются на:

* изготавливающие лекарственные средства по рецептам врачей, требованиям учреждений здравоохранения, стандартным прописям, с последующей их реализацией в пределах юридического лица по ре­цептам и без рецептов врача, осуществляющие реализацию готовых лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций, населению по рецептам или без рецептов врача и учреждениям здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и другие по требованиям или заявкам (аптека с произ­водственным отделом, аптечный пункт с правом изготовления лекар­ственных препаратов);
* осуществляющие реализацию готовых лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных учреждений, на­селению по рецептам или без рецептов врача и учреждениям здраво­охранения по требованиям или заявкам (аптека готовых форм, аптеч­ный пункт без права изготовления лекарственных препаратов, аптеч­ный киоск, аптечный магазин).

**1.2 Размещение аптечных учреждений**

1.2.1. Аптечные учреждения организуются в городских и сельских населен­ных пунктах с целью своевременного и наиболее полного удовлетворения потребности населения в лекарственных средствах.

1. Аптечные учреждения должны иметь радиусы доступности не более 500 - 800 м, что обеспечивает доступность аптечного обслуживания всем ка­тегориям населения и учитывает необходимость приближения этого вида об­служивания к маломобильным группам населения.
2. Аптечные учреждения могут размещаться:

* в отдельно стоящих зданиях малой этажности (не выше 2-х этажей);
* в одно-двух этажных зданиях, блокируемых с иными по назначению зданиями;
* в первых этажах многоэтажных общественных и жилых зданий.

1. Расположение аптечных учреждений во временных сооружениях, в том числе павильонах, не допускается.
2. В целях обеспечения населения лекарственными средствами, не тре­бующими назначения (препараты безрецептурного отпуска) допускается размещение аптечных киосков в зданиях рынков, на территориях торговых центров, торговых залов магазинов.
3. Аптечные учреждения целесообразно размещать в комплексе с лечебно-профилактическими учреждениями (поликлиниками, амбулаториями и т.п.) на одной территории или в одном здании, но с отдель­ным входом.
4. Больничную аптеку наиболее целесообразно размещать в отдельно стоящем здании. При размещении аптеки в больничных корпусах ее целе­сообразно располагать в лечебно-диагностическом блоке главного корпу­са. Аптеку в общем больничном корпусе желательно размещать на первом этаже.
5. Для аптеки необходимо предусмотреть погрузочно-разгрузочную пло­щадку напротив распаковочной для подъезда машин (рампа с навесом). Ее высота должна соответствовать уровню днища кузовам грузового автомоби­ля, ширина около двух метров.
6. Для аптечных учреждений следует предусмотреть для посетителей от­дельный вход (выход) непосредственно с улицы. Необходимо обеспечить возможность входа (выхода) людям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
7. Для аптечных учреждений, расположенных в лечебно-профилактических учреждениях, допускается дополнительный вход (выход) посетителей из помещений лечебно-профилактических учреждений.
8. Помещения аптек при размещении их в зданиях иного назначения должны быть отделены от остальных помещений противопожарными стена­ми 1-го типа; иметь самостоятельные эвакуационные выходы из них изоли­рованными от лестничных клеток иной части здания наружу.
9. Перекрытия, разделяющие помещения аптек от помещений иного на­значения, должны быть железобетонными.
10. Аптечное учреждение должно иметь вывеску с указанием вида органи­зации (в соответствии с лицензией на фармацевтическую деятельность) на русском языке: "Аптека", "Аптечный пункт", "Аптечный киоск", "Аптечный магазин"; организационно-правовой формы и формы собственности; фирменного наименования организации; местонахождения (в соответствии с уч­редительными документами), а также режима работы организации, адресов и телефонов близлежащих и дежурных аптек.
11. Наименование вида аптечного учреждения должно быть выполнено шрифтом, размер которого позволяет четко в любое время суток различить надпись с расстояния не менее 25 метров. При размещении аптечного учреждения внутри здания вывеска должна находиться на наружной стене здания.
12. Аптечное учреждение, оказывающее лекарственную помощь в ночное время, должна иметь освещенную вывеску с информацией о работе в ночное время, с указанием часов работы, звонок для вызова посетителем работника аптечной организации.

**1.3 Помещения и оборудование аптечных учреждений**

1. Помещения аптечных учреждений должны отвечать техническим, санитарным, противопожарным: и другим лицензионным требованиям и условиям.
2. Не допускается изменение планировки помещений аптечных учрежде­ний в течение действия лицензии без получения нового санитарно-эпидемиологического заключения и проведения проверки соблюдения, ли­цензионных требований и условий.
3. Состав, размеры помещений и оборудование аптечного учреждения определяются действующими санитарно-гигиеническими, строительными и иными нормами и правилами. Площадь и набор помещений зависит от стату­са, объема работы и характера производственной деятельности.
4. Помещения для хранения лекарственных препаратов (лекарственных средств) в аптечных учреждениях должны быть оснащены специальным оборудованием, позволяющим обеспечить их хранение с учетом физико-химических, фармакологических и токсикологических свойств, а также требований стандартов качества лекарственных средств и Государственной фармакопеи Российской Федерации и их надлежащую сохранность. В торговом зале допускается хранение суточной потребности лекарственных средств.
5. Высоту помещений аптечных учреждений рекомендуется принимать равной 3,0 м. Допускается принимать высоту помещений встроенных аптек по высоте помещений зданий, но не менее 2.5 м.
6. Минимальная площадь аптеки 60 кв. м, включает:

* торговый зал - 20 кв.м.;
* помещение для хранения медикаментов - 15 кв.м.;
* помещение распаковки товара - 5 кв.м.;
* помещение для отпуска товара (при наличии в аптечной организации более одного объекта) - 5 кв. м.;
* административно-бытовые помещения (для соблюдения надлежащих санитарных условий для фарм.персонала) - 8 кв.м.:
* санузел - 2 кв.м.;
* кабинет заведующей - 5 кв.м.

1.3.7. Минимальная площадь аптечного пункта, аптечного киоска, аптечного  
магазина 35 кв.м. включает:

* торговый зал - 15 кв.м.;
* помещение для хранения медикаментов - 8 кв.м.;
* помещение распаковки товара - 5 кв.м.;
* административно-бытовые помещения - 5 кв.м.;
* санузел - 2 кв.м:.

1. Минимальная площадь аптечного пункта, расположенного в лечебно-профилактическом учреждении 15 кв.м.
2. При организации аптечных пунктов при лечебно-профилактических учреждениях они могут иметь общие административно-бытовые помещения. В иных случаях совместное использование административно-бытовых поме­щений с другими организациями не допускается.
3. Помещения аптечных учреждений могут иметь как централизованные так и автономные системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, приточно-вытяжную вентиляцию, канализацию.
4. Помещения аптечных учреждений должны быть оснащены системами охранной сигнализации или круглосуточно охраняться охранным пред­приятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.
5. Доступ в производственные помещения, помещения хранения товара имеют лица, уполномоченные в установленном порядке. Доступ посторонних лиц в указанные помещения исключается.
6. Помещения аптечных учреждений должны быть оборудованы соответ­ствующей светозвуковой и противопожарной сигнализацией, обеспечиваю­щей все условия для сохранности товарно-материальных ценностей и соблю­дения противопожарной безопасности.
7. Торговые залы, административные помещения, лестничные клетки должны иметь естественное освещение.
8. Решетки на окнах должны выполняться распашными.
9. Внутренние поверхности стен, потолков должны быть гладкими, до­пускать возможность проведения влажной уборки. Полы производственных помещений и материальных комнат должны иметь не образующее пыль по­крытие, устойчивое к воздействию средств механизации и влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств. Материалы отделки помеще­ний должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов.

Отделка административно-бытовых помещений допускает использова­ние обоев, ковровых покрытий, паркета, масляных красок и т.п.

1.3.17. В помещениях аптечных учреждений должно быть выделено специ­альное помещение (шкаф) для хранения моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и материалов, применяемых при уборке помещений и об­работке оборудования.

1. В гардеробной верхняя одежда и обувь должны храниться отдельно от санитарной одежды и обуви.
2. Рабочие места должны: быть расположены: таким образом, чтобы они имели непосредственную взаимосвязь с кладовыми запаса лекарственных средств и других медицинских препаратов.
3. Стеллажи и шкафы для хранения лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций, в материальных комнатах должны быть установлены следующим образом:

* расстояние до наружных стен не менее 0,6-0,7 м;
* расстояние до потолка не менее 0,5 м;
* расстояние от пола не менее 0,25 м;
* проходы между стеллажами не менее 0,75 м;
* на всех стеллажах, шкафах, полках прикрепляется стеллажная карта с указанием наименования лекарственного препарата, серии, срока год­ности, количества единиц хранения.

1.4 **Требования к** организации **приемки и хранения лекарственных препаратов в аптечных учреждениях**

1. При проведении погрузочно-разгрузочных работ при приемке или от­грузке лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций, должна быть обеспечена защита поступающих ле­карственных препаратов от атмосферных осадков, воздействия низких и вы­соких температур.
2. Ядовитые и сильнодействующие вещества, наркотические средства, психотропные вещества, термолабильные лекарственные препараты необходимо немедленно размещать в местах хранения в соответствии с требованиями.
3. Количество принимаемых лекарственных препаратов, требующих осо­бых условий хранения, должно соответствовать имеющейся емкости специ­ального оборудования.
4. Помещения для хранения наркотических средств, психотропных ве­ществ, ядовитых и сильнодействующих веществ в обязательном порядке должны оборудоваться многорубежными системами охранной сигнализации с подключением каждого рубежа на отдельные номера пультов централизо­ванного наблюдения, при этом:

- дополнительными рубежами сигнализации защищаются внутренние объемы и площади помещений, сейфы (металлические шкафы), ис­пользуемые для хранения наркотических средств, психотропных, ядо­витых и сильнодействующих веществ;

- рабочие места персонала, производящего операции с наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми и сильнодействующими ве­ществами, а также помещения для их хранения оборудуются сигнали­зацией.

1. Входная дверь в помещения для хранения наркотических средств, пси­хотропных веществ, ядовитых и сильнодействующих веществ должна быть металлической или деревянной, обитой железом с обеих сторон с загибом листа на торец двери внахлест или на внутреннюю поверхность двери, тол­щиной не менее 40 мм; обрамление дверного проема должно быть выполнено из стального профиля, внутри - решетчатая металлическая дверь.
2. Помещения для хранения наркотических средств, психотропных ве­ществ, ядовитых и сильнодействующих веществ в обязательном порядке должны быть оборудованы внутренней решеткой на оконных проемах (или решеткой между рамами), выполненной из стального прута диаметром не менее 16 мм. Пруты должны быть сварены в каждом узле и образовывать ячейки не более 150x150 мм.

**2. Материалы по обоснованию норматива**

## Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

## СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

## Инструкция по санитарному режиму аптечных организаций (аптек).Утвержденные приказом Минздрава РФ от 21.10.1997г №309

## Региональный норматив градостроительного проектирования «Размещение и проектирование аптечных учреждений на территории населенных пунктов Воронежской области» (Утвержден приказом управления архитектуры и градостроительства воронежской области от 29.12.2008г №82-п)

## Генеральный план Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области. (Утвержден решением Совета народных депутатов Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области «Об утверждении генерального плана Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области» от 31.08.2012г №15)

## 3. Правила и области применения норматива

## Настоящий норматив разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области и распространяется на планировку, застройку и реконструкцию территорий населенных пунктов Слободского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области (далее Поселение) в пределах их границ, а также территорий, находящихся за пределами границ населенных пунктов.

## Нормативы градостроительного проектирования Поселения – минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов и маломобильные группы), объектами инженерно транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленении территории).

## Настоящий норматив применяется при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, планировки территории градостроительного зонирования Поселения, утверждаемых органами местного самоуправления Поселения, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления Поселения о согласовании проектной документации на строительство.

## Настоящий норматив обязателен для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

## По вопросам, не рассматриваемым в настоящем нормативе, следует руководствоваться действующими региональными и федеральными градостроительными нормами и законами Российской Федерации.